DECT LG GT-7120
hand
PROC         PMB6723F 
EEPROM   6K L51SC(S524L50D51) analog 24C16
base
PROC        PMB6725X
EEPROM  8K C81SC(KS24C08) analog 24C08
Дефект-нет связи трубка-база,установки базы-запрет
После заливки(оставить Bakup копии) следует проделать следующие операции:
На трубке -сброс PIN-CODE     
удерживая 7 , 9, включить питание. На дисплее: UNREGISTERED
На базе- сброс PIN-CODE 
удерживая клавишу "PAGE" подключить БП,  отпустить и снова нажать 
клавишу .Отключить БП , и снова подключить . 
PIN-CODE после проделанных операций должен быть 0000


