Радиоудлинитель SENAO-768 ( китайская подделка)- раскладушка
Контроллер в базе EM78P447SAM
ФЛЭШ  93LC66B  Файл-Sen768-B.bin
Трубка
Контроллер  EM78P447SAM
Флэш 93LC66B Файл Sen768-H.bin
Процедура привязки : Из состояния OFF удерживая 1 нажать красную кн.
Высветится CODE ввести 108174 
Высветится ED9P
На базе нажать CALL включится интерком
Ток потребления трубки в режиме разговора- 500 мА, часто выходит из строя
транзистор питания передающего каскада BV4  n-p-n, ток потребления
трубки при включении передатчика не меняется при этом- около 40 мА
Файл Sen768-H2.bin- от другой трубки 
