TV Amcol модель 2871 нет растра не забудь проверить питание
кадровой развертки(rez=100om) 45V и 15V.
Прошивка Amc2871 рабочая 
Программа находится поадресам c F0 по FF
адрес F8 -61 включение высокого
принудительно телек можно запустить изменив FF=F7 на FF=00
Ренгулировка яркости,цвета,контраста,четкости,звука по адресам
D0,D1,D2,D3, C8 max-3F.