Телевизор DAEWOO DTC-20V1
память 24LC16
процессор: QW195B-CR1
видеопроц.: STV2239D
Вход в сервисный режим:
	На 91 канале убрать четкость на минимум, затем нажать
	кнопки на ПДУ в следующей последовательности
			RED => GREEN => MENU
кнопки на ПДУ:
	6 - вкл/выкл сервисного меню
	0 - яркость минимум/максимум
	4 - + SUB BRIGHT
	7 - - SUB BRIGHT
	MENU - переключение кодировок пульта
	9 - SYSTEM (PAL, SECAM ....AUTO)
	0 - байты опций
	AV - автонастройка VCO