= = = = = = = = = = = = = = 
= Видеоплеер LG L315 =
= = = = = = = = = = = = = =

A81DC - память, I2C читалась как  24C02.
FL782W - процессор управления.
HA118725F - процессор видео-аудио.
A6351 - микросхема БП.
KIA431 - стабилизация БП.
817B - оптопара БП.

Смена канала RF-модулятора (изначально настроен на 36 канал ДМВ):
Отключить в деж режим. Нажать и удерживать кнопку "MENU" ( i ), пока видик не включится. При этом должны появиться видео и звуковой тест-сигналы. Нажатием кнопок регулировки трекинга на пульте ДУ, изменяют канал вверх или вниз. Выход из этого режима - два раза "MENU" или отключить в деж режим.