TV "ORION CTV222M"
processor TVPO2066-A41
memory  MDA2062
Вход в сервисный режим:кратковременно  замкнуть 15 и 23 ножки КР1506ХЛ1 в пульте РС-4.Выход: ST-BY.Запомнить настройки: ->.<-
Установки в сервисе:
OPTION1        OPTION2         OPTION3         OPTION4
1:ON               1:OFF              1:ON                1:OFF
2:ON               2:OFF              2:OFF               2:ON
3:ON               3:ON               3:ON                 3:OFF
4:OFF             4:OFF              4:OFF               4:OFF
5:OFF             5:ON                5:OFF               5:OFF
6:OFF             6:ON                6:ON                 6:OFF
7:OFF             7:OFF              7:OFF                7:OFF
8:ON               8:ON               8:OFF                8:ON
