
     POLAR  51CTV1010
                                                                      SHASSIS  S-0501

 проц                  LT01D  51KC
                            LEAP TECHNO
 память              24C08

                            TDA8842

 TUNER              KS-H-142EA                             
 звук                    TDA7056B
 кадровая          TDA9302H        
 ТДКС                 PET19-37      ST1803DHI
 Б питания        UC3842B      IRFBC30G     ON/ST.BY     130v/132,5v


          Вход в SERV
 В дежурном режиме нажать MUTE на пульте,
 и вкючить кнопкой POWER пульта.

     С полхой прошивкой неправильно настраивается на программу, звук с треском.