TV RADIOTONE P37-508

Chassis		- Vestel 11AK20 SE-2
Processador	- ST92185B2B1/ESL
		- ST92185BN2B1/ESA
Memória		- 24LC08B
		- ATMEL24C08

Serviço:
-C/ Telecomando:  1-Menu (M)    2-Seleccionar Install    3-Introduzir 4725

 ADJUST
 1-AGC  36	 9-WR   15
 2-VA1 -17	10-WG   15
 3-VA2   7	11-WB   15
 4-VA3   3	12-CR    0
 5-VA4  24	13-CG    0
 6-VSH  -2	14-OSH  60
 7-VL    5	15-TXR  50
 8-HSH -10	16-RHS   8

 OPTIONS (Seleccionar c/ teclas 0 a 7 do telecomando)
 Option1 - 0 1 0 0 1 0 1 0
	 - 1 » Seleccionar B/G (1)
	 - 2 » Seleccionar I (1)
 Option2 - 0 1 0 0 1 0 1 1
	 - 0 » Só UHF(0) ou todas as bandas (1)
	 - 4 » Modo Hotel (1) ou livre (0)
	 - 7 » Formato OSD 
 Option3 - 0 0 0 0 0 0 1 0
 