Процессор TDA9381PS/N3/1/1730
CD9064
ROLSEN FM 2.0
EEPROM 24C08
Тюнер KS-H-14B SELTEKA
ТДКС PET22-23C
Вход в сервис: нажать одновременно в дежурном режиме на TV (VOLUME+) и на ПДУ (0)
Выход из сервиса нажать кн TV/AV.
Меню как у многих TV LG.