TV	Rolsen C2133
Chas	
**********
µCom	TDA9381PS/N2/2I1373 ROLSEN-1001002
Mem	24C08
Dump	Rolsen_C2133.bin
SAW	IF38B3M
Vert	TDA8357J
FBT	PET19-08 (www.china-java.com)
HOT	2SD1651C
Tuner	KS-H-148OAL
Voise	TDA9859, TDA8944J
SMPS	UC3842A, 4N60
Serv	уменьшить громкость на «0»
	нажать кнопку «menu» 
	выбрать иконку «чемодан» 
	нажать последовательно 5 1 7 «зеленую» кнопку
	Выход из сервисного меню осуществляется по 
	кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления