TV SAMSUNG CB-5073Z

SZM-137M3
Atmel 24C04

Service Mode

Adjustment
Test Patern
Option Byte
Reset

Adjustement:
AGC - 23	RG  - 22
SBT - 29	BG  - 20
SCT - 41	PSL - 15
SCR - 20	PVS - 8
STT - 0		PVA - 35
PDL - 2		PHS - 3
NDL - 2		NSL - 8
RC  - 60	NVS - 8
GC  - 91	NVA - 31
BC  - 119	NHS - 5

Option Byte:
Byte 0 : 9D
Byte 1 : 40

Imagem:
Contraste    - 90
Luminosidade - 55
Recorte      - 25
Côr	     - 50
