24C08W6
TDA9554PS/N3/2/1703
Вход в сервис стандартный.
1. Перевести в дежурный режим.
2. Выключить сетевую кнопку.
3. Подождать несколько секунд пока погаснет
индикатор сети.
4. Нажать феолетовую (текст) кнопку, удерживая её включить
сетевую кнопку.
ET1PM  ID : 55 : 00
INIT
KEY   OFF
SOC      47
OIF       24
HSH     34
VS         31
VA        40
SC          23
VSH       28
CL          09
BLO RP   31
WPRP     12
PKWP     12  15  16
OS-B         05
BKS          01
AGC        35 