Телевизор TOSHIBA 14R01D (шасси S15A:Самсунговское) Прошивка с SECAM/DK
                 CB14R01D5X/TSB
Процессор управления ZILOG 4529
                     ozm-521t0
Видеопрцессор TDA8841 2Y
EEPROM KS2404



Установка SECAM/DK:
Заменить TDA8841 2Y на TDA8842 2Y,проверить наличие 
С239 0,22мкФ с 16 ноги TDA8841 2Y,если нет-установить.
Установить фильтр Z205 6,5; C224 100пФ;D213 1N4148;R947 1K с 6 ноги процессора управления 
и перемычку j159,подобрать фильтр на 38 мгц.
В сервисном режиме установить байт опций 0 - 41,байт опций1 - 58.
     
       Вход в сервис:
Включить телевизор,настроить на программу,на ПДУ последовательно нажать кнопки:
       POWER-CALL-P.STD-MUTE-POWER




lyalko@yandex.ru