**NOTA** 19/03/2007
TOSHIBA Modelo:CF 19H22, Chasis:TAC 9801

APARECEN BLOQUEADOS 4 CANALES, LOS QUE SIN EL 
CONTROL REMOTO NO SE PUEDEN DESBLOQUEAR, PARA
LOGRARLO EXTRAIGA LA EEPROM Y CON EL PONYPROG
ABRA SU ARCHIVO HEX, AHI OBSERVA LOS VALORES
DE LAS POSICIONES 25H A 28H DICHOS VALORES SE
VEN CON EL MENÚ EN PANTALLA EN LA OPCIÓN DE CA-
NALES BLOQUEADOS (EN DECIMAL POR SUPUESTO).
SE EDITA EL BUFER Y SE DEJAN EN CERO LAS CUATRO
POSICIONES.
HECHO LO ANTERIOR "GUARDE" EL ARCHIVO HEX YÁ
CORREGIDO Y GRÁBELO EN LA EEPROM.
