TV ROTEX ТН 1486 
про-ц ТОА931С312А 
TV после перепада напряжения замена в БП с-507 150х 400v v-503 c5299 заработал, 
изоброжение в норме, звук репит на переключение стандарт звука BG-DK реакции нет, 
после прошивки паняти появился звук. 
Предоставляю прошивку

