
    POLAR  37CTV1010                   SHASSIS-0501

 проц                  LT01D  51KC
                            LEAP TECHNO
 память              24C08

                            TDA8842

 TUNER              DT5-BF18D N
                             D2E14S
 звук                    TDA7056B
 кадровая            TDA9302H        
 ТДКС                  PET19-24          BU508DF
 Б питания          UC3842B      IRFBC30G


          Вход в SERV
 В дежурном режиме нажать MUTE на пульте,
 и вкючить кнопкой POWER пульта.