
   РЕКОРД СТ-2192

                                                            PX20025----4C

 проц                 на наклейке   NTDA9361-1NA
                                                      TDA9361PS/N2/5I
 память                                       24C08A

 TUNER                                       TCL9908D5B3
 звук                                             AN7523N
 кадровая                                    LA78040
 ТДКС                                          BSC24-01N4004V          TT1240
 Б пит                                           на транз  2SD1710С    ON/ST.BY    117,5v/118,1v   


       Регулировки в сервисном режиме
a)  Для входа в сервисный режим нажмите кнопку Service на ПДУ установите режим М или нажмите последовательность кнопок menu-pp-8-5-0-0.
b)  Кнопками 0-9 выберите нужный раздел сервисного меню (меню 0 – меню 9).

  В SERVICE можно попасть с универсального пульта MAK 2002 maxi  код 1269 кнопка OK,
на экране красная буква М.