  TV Telefunken A590SV
Проц.    ITT-40pin. dip
Память MDA2061
Вся проблема была в настройке каналов без пульта.
Каналы              Адреса
1                         00-01
2                         02-03
3                         04-05
4                         06-07
5                         08-09
6                         0A-0B
7                         0C-0D
8                         0E-0F
и т.д.  Для каждого канала прописываем нужное значение. Ниже приведены
каналы по частотному диапазону:
частота  показания в дампе
      01              FC FA
      12              F4 47
      09              F8 07
      06              FA 27
      03              B5 27
      22              EA 27
      32              DF A7
      35              DD 27
      38              D9 A7
      43              D5 27
      49              CF 27
      51              CD 27
 