THOMSON VT2020G

Память: 24C08

Если не охото прошивать память сделайте следующее:
Отключите VCR от сети.Удерживая на панели управления кнопки
"PR+" и "PR-" включите питание.Появится меню "SETUP".
Введите код с помощью курсора:16 01 81 00 B1 91 03 01 и 
длительно удерживайте кнопку "OK".
 
