Lp.:		83
Producent:	SHAMROCK
Model:		C706D
Chassis:	
Procesor:	SHAMROCK MCU-019 / MTV012AN-042
Typ pamięci:	ATC24C04P (opis: C706DC / REV:A)
Nazwa pliku:	Shamrock_C706D.bin
Uwagi:		FCCID: IQX98C1770
		US: TDA9110,TDA8172,M52737SP,MTV016-05,LM2409T,KA3842
		TRAFO: FBT-032 / E94056 F-001 / CT8572
		TR: BU2527DF?
		SERWIS-PRZYTRZYMAĆ WCIŚNIĘTY "STATUS" I WŁĄCZYĆ MONITOR WYŁĄCZNIKIEM 			SIECIOWYM
=================================
