Premier Gentel 900mGz

EEPROM 93C46R (pin reverse)
Cpu baza - ks57p5208q

Привграмм. Трубки на базу. - На трубке нажать R\F затем 2раза 0 (на дисплее появится ID prog.)  , Положить трубку на базу - после чего на базе нажать кнопку интеркома. В случае удачного программирования - трука пропищит и вкл в раб режим.
Снятие замка (блокировки клавиатуры) - Нажать R\F затем 5. Повторное нажатие 5 вкл выкл блокировку.