BEKO 79L
ШАССИ     58G190-1
 проц      SDA20563-A516
 память    SDA2586-5
 видео     
 TUNER     TEMIC 2002 PIIC 3X1 796
 вых вид   
 звук      TDA4935
 кадровая  
 ТДКС      
 Б питания TDA4605-2
 СТРОЧНИК  S2055AF
 ПДУ       RC 61321       МИКРОСХЕМА  
 кинескоп  
  вход в сервис
Перемычка j516 должна быть разорвана.
Код блокировки меню находится по адресу 0001Е0 второй столбец
после цыфры 9 ,9надо тоже убирать.

С рабочего ПВС      