Процессор ST92175B5B1/PBP
память 24С08
на шасси STCTV5M ???
Вход в сервис скрытая нижняя левая кнопка. 
Чтобы убрать ключ нажимать 4 раза кнопку PP, потом в настройках отключить ключ.
Инвертированную регулировку звука можно устранить в сервисе, выставить OP4 - 15. 