 = = = = = = = = = = = = = = =
 = TV  DAEWOO  21T1MT   =
 =  CP-370                           =
 = = = = = = = = = = = = = = =

AT24C08 - память
- - - - - - - - - - - -
SDA5255-A041 
DW5255 RA1   - процессор
- - - - - - - - - - - -
TDA8374A - видеопроцессор
TDA8356 - кадровая
TDA1519B - УНЧ
TDA6106Q - видаоусилители на плате кинескопа, 3 микросхемы.
TDA8138 - RESET
STRS5707 - блок питания 
LTV817C - оптопара
2SD2499 - строчный транзистор
FSA-36012M - ТДКС,питание 123 в.
- - - - - - - - - - -
DT2-BV12D
D9L 17S        - тюнер,аналоговый.
- - - - - - - - - - -
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Распиновка ТДКС:
1 - коллектор транзистора.
2 - не используется.
3 - выпрямитель +48 в.
4 - питание +123 в.
5 - выпрямитель +16,5 в.
6 - выпрямитель +25 в.
7 - ограничение тока лучей.
8 - общий.
9 - выпрямитель +200 в.
10 - накал.