Телевизор LG модель CB-20F84X (шасси 12.4/12.5 CTV) SECAM и DK включены
Процессор SDA5521 A002
Видеопроцессор NN5099K
Память 24С04(SMD)
Кинескоп Samsung A48ECR43X51

Телевизор привезли с Италии с системой PAL/BG и западно-европейской групой языков.
Прошивка установлена от LG CK-20F84X.Появилось Русское меню и SECAM/DK.
Для работы телевизора в указанных системах была установлена NN5198K вместо NN5099K,
C167 1000pF и все остальные элементы согласно схемы и таблицы.
Можно использовать схему от GRUNDIG DAVIO51 T51-4201 TOP CHASSIS 12.5.


lyalko@yandex.ru