Телевизор UNITED UTV 20X40 SILVER (шасси 12.7 CTV)(PAL/SECAM/NTSC+BG/DK)
Процессор управления SDA5535 A057
Видеопроцессор STV2246C
EEPROM AT24C08N
Тюнер PHILIPS
Кинескоп А48ECR143X45 (SAMSUNG)


Телевизор приехал из Италии без стандартов DK и SECAM.
Для входа в сервисный режим нужен сервисный пульт.
Я вошел в сервис следующим образом:
На универсальном пульте "7 in 1" ввел код 081 и нажав "яркость-" телевизор установил 
в сервисный режим.Далее установил необходимые системы.Для нормального прохождения 
SECAM/DK заменил фильтр F101.



lyalko@yandex.ru