TELEVIZOR  PANASONIC TX-28CK1F

MCU: TDA9365PS/N1/4S/0346
           CA7361
           K1B357
     TDA9365V410S
-------------------------------------------
EEPROM:24C16
-------------------------------------------
ZVUK:MSP3415D
-------------------------------------------

МОЖНО ТОЛЬКО ДВЕ СИСИТЕМЫ ВКЛЮЧИТЬ, (SC1)и (F)



                           Prosivka orginal!!


Включить телевизор на 99 программу. Установить значение SHARPNESS на
минимум. Нажать и удерживать кнопку (MUTE) на ПДУ, при этом нажать на
клавиатуре ТВ кнопку стрелка вниз ()

  