
              PHILIPS     25MN1356/42B

                                 Chassis   S   GR2.2 AA

 проц                       TMP47C1637N-U228
                                 GR2ML3-1.1
 память                   24C02AB
 TUNER                  UV9116E/IEC   MKII   KR11   31922
 радиоканал           TDA2549
 ПЧ звук                  TDA3827
 синхр                      TDA2579B
                                 TDA4650
                                 TDA4661
                                 TDA4680
 звук                         TDA2613
 кадровая вых         2SD1266   BD234
 ТДКС                      U9319  CH             BU508AF
 Б питания               TDA8385   CNR50   BUT12AF

               ВХОД В SERVIS
 Замкнуть М33 и М34 включить POWER, в правом верхнем углу надрись  SER
 одновременно нажать P+ и volume-
                    SERVIS
 A(красн)   OPTION  I
 B(зел)        OPTION  II
 C(жел)       WHITE BALANCE
 D(син)        CUT OFF


 универсальный пульт MAK 2002 maxi   код 1140	
 





