PHILIPS TV 28ML8776/02B 100Hz.
proc.SCN8032HCCN40,кварц 12Mhz.
eeprom X24c04P.
Video TDA4680.
Pal-secam TDA4650.
TDKC-38152,аналог HR 6547.
Внимание:проверено.
Вместо 38152(HR6547) можно ставить 30732(HR6607),
но при этом нужно поменять местами выводы 17 и 18.
Выходные строчные транзисторы BU2508A-2шт.
Выходная кадровая TDA3654Q.
Микросхемы видио-усилители TDA6111Q-3шт.
Задающий кадровый-строчный и синхро TDA2579B.
Есть еще модуль,называеться:ECOBENDIC 100Hz.

smorchkov_roman@ukr.net

