TV      RUBIN    37M10T - 2


Проц.      TDA9351PS/N2/1I0855

Пам.       24С08

ТДКС       РЕТ-22-23

Кадровая   TDA8356

В  данном  TV  предусмотрена   функция   ЗАМОК.
После  активизации  ЗАМКА ,  становиться   невозможным  проводить  настройку  тюнера (програм).
Код  ЗАМКА   состоит  из   трех   цыфр (трехзначный).

Адрес   кода   038Fh - второй  символ  ( 3-я  цыфра  кода )
               0390h - первый и второй символы  ( 1-я  и  2-я  цыфры  кода  соответственно )

Если  по  данным  адресам  прописать  000 ,  то  функция  ЗАМОК  будет  отключена.  