Tv TATUNG PYV3B52 UP

Processador - PCA8530P/402
Memo	    - CAT24C02P
	    - P83C528 FBP 055 254810
Serviço:
 - Shuntar Pin 4 do IC P83C528 à massa e deixar ficar.
 - c/ o Telecomando:
  - Tecla (L-Som left)  - Alterar Valor (-)
    Tecla (R-Som right) - Alterar Valor (+)
    Tecla (2) 		- Chamar Parametro (-)
    Tecla (3)		- Chamar Parametro (+)
    Tecla (M) no TV	- Memo

Ex de Valores:
00-3F
01-28 (R)
02-28 (G)
03-28 (B)
04-01
05-20
06-20
07-2B (H Sinc)
08-17 (H Shift)
09-27 (V Amp)
0A-26 (V Lin)
0B-10 (V Amp)
0C-2D (V Shift)
0D-07 
0E-1E (H Amp)
0F-1B (E/W)
10-0B (E/W)
11-07
12-0D