TV TELEFUNKEN COLOR GY12TF

TELEFUNKEN  A135MF
PCB TX91 Main TR version 2026155C
 
Procesor: ST9291J6B1/MB                       Для входа в меню настроек
          TX91EM12                            с пульта MAK 2002 код 1078.
Memory: 24C04                                 Удерживая синюю кнопку на
Vidio : STV2118A                              пульте включить ТВ сетевой
Pover : TEA2261                               кнопкой.
        BUL310XI
   TPI: OPEGA 40326-S1
Power audio: TDA7253
Radiokanal: STV8225
            STV8224A
Kadr: TDA8139
Stroka: S2055AF
TDKS: FSV-1410E18
SKV : MTM-4045  2024-8360
Tube: 370KRB22-TC38(SPYB)K1
      CPJ370BVBK1U-TC


Vic ew3du@tut.by