Неисправность: нет ни одной программы.
Сбилась настройка в сервисном меню: селектор. Установил номер тюнера соответствующий
оригиналу данного шасси. KS-H-134.
SDA5521 процессор управления
SDA2586 память. Заменил на 24с04
TDA8842N2 видеопроцессор
KS-H-134  тюнер
Вход в сервисное меню: замыкаем 15 ножку процессора управления на корпус (XN1).
Техно меню V2001. 08. 08.
Селектор
Настройка ТВ
Индикация
Память
Сброс игры
Сброс пароля