= = = = = = = = = = = = = = = = = =
= Моноблок AIWA VX-G143K     =
= собран для Англии.                =
= Диапазон тюнера: UNF-only =
= Система цвета: PAL.               =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = 

24C08 - память.
OEC 0093B - процессор управления.
LA76812 - видеопроцессор телевизора.
HA118217F - видеопроцессор видеомагнитофона.
AN7523 - УНЧ.
LA78040 - кадровая.
2SD2499 - строчный транзистор.
STRF6707 - блок питания.
P621 - оптопара БП.
UE25-B58D - тюнер PLL, микросхема  - TDA64045ATS, диапазон - только ДМВ.