LA TARJETA DAEWOO CN204090/115;CHASIS CN001N ES UTILIZADO EN UN 
TV RCA MODELO MR20400 Y LLEVA:
JUNGLA   : DCT 814B
µPROCES  : T53440-NA1 5Y34
EEPROM   : 24C04
SAL VERT : LA7841
SAL HORZ : C5386
FUENTE   : MA8630+DP133
SAL AUDIO: TDA7267
YUGO     : ODY M2050
FLYBACK  : FSA37012M
T.R.C.   : DAEWOO A48JLL40X
TUNER    : DT5-NF20F
* NOTA *
PARA INGRESAR AL MODO SERVICIO UTILIZA UN REMOTO RCA,PERO LA SE-
CUENCIA DIGITADA ES DE DAEWOO; Y ES COMO SIGUE:
1-> MUTE-> DISPLAY-> MUTE; PARA GRABAR DATOS OPRIMIR DISPLAY,PARA
SALIR APAGAR.