  = = = = = = = = = = = = = =
  = TV JVC C-21M1            =
  = schassis SKY-1003A   =
  = = = = = = = = = = = = = =

80041 - память, разъём MW "Оранже2"
M37102M8-584SP - управляющий процессор
TA8659AN - видеопроцессор
uPC1488H - кадровая развёртка
AN5265 - УНЧ
STR54041 - блок питания
2SD1555 - строчный транзистор
CJ27561-00AJ1 - ТДКС
ENV-7982463 - тюнер с цифровым управлением

 Для чтения микросхемы нужно добавить в файл orange.cfg следующюю строку:
CHIP=80041p,256x16,80011.hpl