TV	Nexon TC1403E
Chas	
PCB	PX20043-6C
********************
µÑomVid	TDA9381PS/N2/3 NTDA9381C32NH
Memory	24C08
Dump	Nexon_tc1403E.bin
Vert	STV9302A (isolated)
FBT	BSC 25-1194
HOT	TT2140
SAW	D2901C
Tuner	TDL-3N46
SMPS	2SC4458, 2SB764, 2SC3807
Voice	AN17821A
IR IC	3010

Service:
	MENU > 8500 or press hide key (11-25 pin IC)
	On screen Red M
	Select Group Menu by Digit Key 0…9