Телевизор PANASONIC TX-21JTP3

процессор: SDA 5254-A022 V41
видеопроцессор: M52778SP-A
память 24С02

Вход в серис: Установить чёткость на минимум. На 60-ом канале нажать
на пульте "OFF TIMER" и удерживая её "-" на панели телевизора.
Запоминание нового значения - STORE.
