
   POLAR  54CTV1229
                                                                            S07-2

 проц                           TDA9381PS/N2/1I0980
                                      ver_1*1ru
 память                       24C08W6

 TUNER                       KS-H-142EA
 звук                             TDA8943SF
 кадровая                    TDA9302H
 ТДКС                          PET-19-37             ST1803DHI
 Б питания                 UC3842A          P4NK60ZF       ON/ST.BY    115,1v/130,2v


            Вход в SERV
 
 Из деж режима нажать на ПДУ
 DISPL----MENU----MUTE----POWER ON
 Выход кнопка TV, возврат по меню кнопка AV.  
 Можно пультом RC-5                                         
 