
      POLAR  54CTV4230
                                                                      S805TS-1A

 проц                               TDA9351PS/N2/2I1345
 память                           24C08W6

 TUNER                          KS-H-146A
                                         TDA9859
 вых вид                         TDA6107JF
 звук                                TDA7057
 кадров                            STV9302
 ТДКС                             PET19-37M    BU4507DX
 Б пит                              UC3842A       P4NK60      ON/ST.BY    115v/123v

      Вход в SERV
 
 Из деж режима нажать на ПДУ
 DISPL----MENU----MUTE----POWER ON
 Выход кнопка TV, возврат по меню кнопка AV.  
 Можно пультом RC-5                                         
 