ROLSEN C2170 Plat. Составом аналогичен RUBIN'у серии M10-5.

Схема: http://rolsen.ru/content/tech/stereo%20c2170it%20%2021r70%2021r68%2021r80%20pll.pdf
Сервис: из дежурки - нажать ''MENU'' на передней панели и ''0'' на ПДУ.
Проц.: TDA9381PS/N2/1I1521
P1AFR
VCG880
ROLSEN FM 2.0c
PHILIPS 2000
Память: 24C08W6
Тюнер: KS-H-148 O
ТДКС: PET22-23B