TV SAMSUNG MODELO: CT-2088BW ;CT2088BWFX/XAX
CHASIS K15D 20S4 LLEVA LOS COMPONENTES:

µP+J+Y/C = IC201S          = TDA9377PS/N2/AI1062
SOUND    = ICS601          = C1851BCU
FLY      = FSV14A004C(S)
TUNER    = TEEC1040PG32A(H)

** NOTA **  21/05/2007
CHASIS USADO POR TV AKISHI, SOLO DIFIERE LA
TERMINACION DEL µP+J+Y/C.
                 
 